


**Настройка ММS функции на фотоловушке.**1. Установить диск, который поставляется с фотоловушкой. Открыть содержимое диска. Войти в папку MMSCONFIG, и дважды щелкнуть по **MMSCONFIG.exe** . После загрузки приложения откроется следующее окно.  
  
  
2. Далее щелкните по верхней вкладке «MMS».


3. Далее необходимо вписать вручную настройки сотового оператора, сим-карту которого Вы используете.  
Общие настройки для всех операторов:  
***«MMS ON/OF» - ставьте «ON»  
«MMS MODE» – ставьте «Manual»  
«Country» – «Other»  
«Operator» - «Other»  
\*в поле «Phone1» укажите номер телефона на который должно приходить MMS сообщение.  
\*в поле «Email1» укажите электронную почту на которую будет приходить электронное письмо (если есть в фотоловушке данная функция). ММС и электронные письма могут приходить на 4 телефона или на 4 почтовых ящика. Если нет в этом необходимости, то оставьте остальные поля пустыми, заполнив только одно.***


***Далее необходимо ввести данные для настройки под каждого сотового оператора. В итоге настройки должны выглядеть так:***

**МЕГАФОН (рекомендуем)**

****

**БИЛАЙН**

**  
МТС**

****

4. Щелкните по кнопке “Save”, программное обеспечение генерирует файл «**Parameter.dat**»,  **сохраните этот файл в корневую папку SD-карты.**   
\* Убедитесь, что на SD-карте флажок стоит не в положении «LOCK». SD-карта подключается к компьютеру через кардридер или вставляется в слот для SD-карт (такой слот есть в большинстве ноутбуков). Только затем на ней возможно сохранить файл “Parameter.dat”.

5. После записи файла “Parameter.dat” с настройками оператора, SD карту можно устанавливать в фотоловушку.

6. Установите SIM-карту в специальный слот в фотоловушке.

7. Установите аккумулятор или батарейки в фотоловушку.

8. Переведите переключатель фотоловушки в режим «**TEST**». Сделайте пробный звонок на номер SIM-карты, установленной в прибор. Должны пойти гудки, значит все сделано верно. Проверьте сделанные настройки MMS и MMS статус в меню, там будет виден ваш номер телефона, который вы заполнили ранее.

9. Поверните переключатель в положение «**On»**, и начинайте тестирование, например: путем внезапного появления перед камерой. В общем, провоцируйте **фотоловушку** на срабатывание.

10. Устройство сделает фотографию и отправит фотографию в Ваш номер мобильного телефона и адрес электронной почты (**в зависимости от модели фотоловушки**)

ВНИМАНИЕ!

Стабильность работы и отправки сообщений с фотографиями напрямую зависит от качества связи в Вашем регионе или месте установки MMS фотоловушки. Помните об этом.